移动护理PDA市场调研公告
丽水市中心医院因业务发展需要，需采购PDA一批，现进行市场调研，欢迎有意向且符合资质要求的供应商前来参加。
项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	移动护理PDA
	台
	150
	见附件一


请有意向的公司按以下要求制作洽谈资料（一正一副）
1、公司营业执照复印件
2、产品介绍
3、投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）
4、报价单（见附件二）
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年11月20日17：00 前将调研资料寄至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间：另行通知，洽谈时请带报价单和产品技术参数。
地址：浙江省丽水市莲都区括苍路289号，苏老师收 电话：0578-2285468
技术上咨询请联系：信息中心 ，联系人：王老师  联系电话：0578-2285458
丽水市中心医院
 2024年11月13日
附件一

移动护理PDA技术参数要求
	序号
	指标项
	技术要求

	1
	基础性能
	处理器≥8核CPU，主频≥1.5GHz；内存≥2GB RAM, ≥16GB ROM；Android6.0及以上操作系统内核；

	2
	屏幕
	4.8-5.0英吋,兼顾显示体验和单手操作体验；分辨率≥1280×720；

	3
	电池
	标准电池≥4500mAh; 一体化设计，不可拆卸; 支持竖插式触点充电；

	4
	用户体验
	长度≤160mm，宽度≤76mm，最大厚度≤17mm;

	5
	条码扫描
	传感器分辨率≥844*640像素；最大帧率≥60FPS；可见视野（FOV）：水平≥40°,垂直≥30°；能读取一维码、二维码;瞄准光采用LED光源，柔和不刺眼；

	6
	射频识别
	支持13.56M高频RFID标签识读,支持常用医疗腕带、手环、工卡、就诊卡识读

	7
	无线局域网络
	支持2.4G及5.1G(或5.8G)双频段, 802.11a/b/g/n；

	8
	光线感应器
	内置光线感应器，支持自动调节亮度，优化显示体验,节约电量；

	9
	手电筒
	支持手电筒；

	10
	摄像头
	支持前后双摄像头，后置摄像头≥800万像素,位于机器背面；前置摄像头≥200万像素，位于机器正面(屏幕面)，可用于人脸识别；

	11
	物理按键
	支持左右双侧扫描按键；电源键、自定义按键；

	12
	医疗防护
	整机IP65密封等级，可承受多次1.5米任意面跌落冲击；

	13
	扫描设置
	支持设置扫描字符串前后缀，结束符；结束符包含Enter，Space和Tab；支持连续扫描，连续扫描间隔时间可设置；

	14
	快捷设置
	系统设置可生成二维码，可扫描二维码实现批量机器的快捷系统设置；

	15
	局域网时间同步
	支持局域网本地服务器连接完成采购人院内网络时间同步

	16
	应用安全
	深度定制医疗操作系统，可禁止非授权用户安装/卸载应用程序;

	17
	网络安全
	深度定制医疗操作系统，支持锁定可连接AP的SSID和MAC地址;可禁用蓝牙和4G网络; 网络安全设置支持批量快捷设置；

	18
	医用安全规范
	产品通过YY0505-2012医用电气安全检测或可禁止非授权用户安装/卸载应用程序;


附件二

移动护理PDA报价单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价(元)
	总金额（元）

	1
	移动护理PDA
	台
	150
	
	


