腕带外包服务项目采购市场调研公告

丽水市中心医院因业务发展需要，需采购腕带外包服务项目，现进行市场调研，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。
1、 项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	腕带外包服务项目
	套
	1
	见附件一


2、 请有意向的公司按以下要求制作投标资料（一正一副）
1.公司营业执照复印件。
2.法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（法定代表人参加，只需提供法定代表人身份证复印件）。
3.整体服务方案。
4.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）。
5.报价单。
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2025年3月3日17：00 前将调研资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间另行通知。
商务咨询：采购中心 苏老师 电话:0578-2285470
    技术咨询：信息中心 陈老师 电话:0578-2285458
邮编：323000
联系地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心
 2025年2月 24日






附件一     
一、采购内容（设备清单或需求一览表）
	序号
	采购内容
	单位
	数量

	1
	腕带外包服务项目
	套
	1


[bookmark: _GoBack]
二、硬件要求
1.免费提供满足医院使用需求的腕带打印机。每个病区配一台腕带打印机，住院收费处、急诊收费处、入院准备中心每个窗口配一台腕带打印机，急诊科配一台腕带打印机，全院各科室至少配备74台，并配置2台备用机。
2.提供每年不少于12万条腕带，腕带打印方式为热转印。打印使用的耗材如碳带等由中标公司按需免费提供并完全满足供应。
3.产品技术规格及要求：
    （1、成人条码腕带；2、儿童条码腕带；3、新生儿条码腕带；4、腕带打印机。）
	1、成人条码腕带

	注：成人腕带型号尺寸由具体科室自行决定，投标人须按照实际情况提供。

	1.1型号一：
	1.2型号二：

	▲产品尺寸：280×30mm 
腕带净长度：270mm
腕带打印区域：85×20mm
腕带厚度：0.28mm
适用人群：需要识别的成人患者
使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。
▲产品材质：纳米硅胶
产品颜色：正蓝/粉红等可自定义任意颜色（打印区域白色）
佩戴方法：支持单扣或双扣佩戴，一次性使用
▲打印方式：热转印（需装碳带）
扫描有效期	：≥30天
支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码
打印软件：送打印系统软件；支持所有HIS系统、移动护站。
适用碳带类型：57.3M环保树脂型碳带

	▲产品尺寸：295×35mm 
腕带净长度：280mm
腕带打印区域：95×30mm
腕带厚度：0.28mm
适用人群：需要识别的成人患者
使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。
▲产品材质：纳米硅胶
产品颜色：正蓝/粉红等可自定义任意颜色（打印区域白色）
佩戴方法：支持单扣或双扣佩戴，一次性使用
▲打印方式：热转印（需装碳带）
扫描有效期	：≥30天
支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码
打印软件：送打印系统软件；支持所有HIS系统、移动护站。
适用碳带类型：57.3M环保树脂型碳带

	2、儿童条码腕带

	▲产品尺寸：220×30mm
腕带净长度	：205mm
腕带打印区域：68×20mm
腕带厚度：0.28mm
适用人群：需要识别的儿童患者
使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。
▲产品材质：纳米硅胶
产品颜色：正蓝/粉红等可自定义任意颜色（打印区域白色）
佩戴方法：支持单扣或双扣佩戴，一次性使用
▲打印方式：热转印（需装碳带）
扫描有效期	：≥30天
支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码
打印软件：送打印系统软件；支持所有HIS系统、移动护站。
适用碳带类型：57.3M环保树脂型碳带

	3、新生儿条码腕带

	▲产品尺寸：158×30mm
腕带净长度	：142mm
腕带打印区域：54×15mm
腕带厚度：0.28mm
适用人群：需要识别的新生儿
使用方法：识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。
▲产品材质：纳米硅胶
产品颜色：正蓝/粉红等可自定义任意颜色（打印区域白色）
佩戴方法：支持单扣或双扣佩戴，一次性使用
▲打印方式：热转印（需装碳带）
扫描有效期	：≥30天
支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码
打印软件：送打印系统软件；支持所有HIS系统、移动护站。
适用碳带类型：57.3M环保树脂型碳带

	4、腕带打印机

	打印机体积尺寸：195(W)×180(H)×290(D)
打印机重量：2.05KG
电源：内建电压自动切换电源供应器
输入(Input)：AC 100-240V
输出(Output)：DC 24V/2A
操作环境：5-45℃，25-85%不结露
储存环境：-10-50℃,10-90%不结露
接口：3接口（串口+USB+并口）
打印头解析度：203dots/inch（8dots/mm）
打印模式：热转印/热敏
Dot size(点的尺寸)：0.125×0.125mm（1mm = 8 dots）
打印速度(cm/秒)	：2.5-15cm/秒
最大打印宽度：80mm
最大打印长度：2286mm
脉冲激发：1×10(8次方) pulses
热敏片耐磨性：100Km
碳带外径：最大67mm
碳带长度：300米
碳带轴心尺寸：1 inch（25.4mm）
碳带宽度：Max 90mm  Min 30mm
碳带缠绕方式：外卷式
纸张最大容量外径：127mm
纸张类型：连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
纸张缠绕方式：打印面外卷式/打印面内卷式
纸张宽度：最大100mm最小 20mm
纸张厚度：最大0.254mm最小 0.06mm
纸卷轴心尺寸：25.4-38mm
标签长度：10-2286mm


三、服务要求
1.服务年限3年。
2.成交人在成交后应确保腕带质量，对于出现腕带质量问题的，成交人接到采购人通知3天内回收更换，并送至采购人指定地点。
3.腕带打印机在服务器内出现质量问题无法维修和打印，需免费更换设备，按实际出现质量问题的打印机台数进行更换
4.在服务期内，对提供的腕带打印机免费进行维修维护
5.成交人在为采购人提供各项服务的过程中，应具有良好的合作精神，对于出现的问题应及时沟通，协商解决。

3、 售后要求
1.供应商需要针对腕带及打印机的使用，针对医院相关科室使用人员给予指导和协助。对于所提供的所有硬件产品，确保日常的维护，并准备相应数量的备机，以应对特殊情况的出现。硬件维护响应的时间要求0.5小时以内，1小时解决问题。
2.供应商的腕带储备不得少于日常用量2个月的备货库存。以确保医院正常的腕带打印，避免缺货或者因为特殊情况使用量增大无法满足货源的情况。
3.投标人须承诺保证产品质量，绝不以次充好，不能无理由更换产品，且采购方有权单方面解除合同。
4.付款方式：每个季度结束后按该季度款开票，采购方在收到发票后15天内付款。
四、服务商资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.法律、行政法规规定的其他要求。


