丽水市中心医院CTA人工智能重建软件系统项目询价公告
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	肺结节影像辅助检测软件
1. 软件支持多人同时在线浏览，支持5个客户端并发使用
2. 软件自动检测和标识4mm及以上结节，并对检出的结节在最大层面用矩形框进行标记
3. 支持图像窗宽、窗位的调整，内置常用窗宽、窗位，包括骨窗、肺窗、腹窗和纵隔窗,调整后支持一键恢复至默认窗宽窗位显示
4. 支持对图像进行缩放、平移操作，调整后支持一键恢复至默认的位置和大小 
5. 支持对图像进行灰度反色显示（正负片显示）
6. 支持在图像上通过直线测量工具测量长度 
7. 支持自动播放图像，用户可以快速连续浏览不同层面图像 
8. 支持进行MPR视图与横断位视图的切换，便于查看结节信息 
9. 支持手动添加、删除、编辑肺结节，并支持一键恢复至AI计算结果
10. 支持肺结节自动分割，实现长短径等径线测量、体积计算
11. 支持肺结节CT值自动测量 
12. 自动生成检查所见文本描述，可编辑、可复制 
科研模块
结节基础分析和显示 
1) 肺结节检出灵敏度调节，支持切换为高灵敏、平衡档、低假阳三种不同的灵敏度来满足不同的使用场景
2) 支持在图像上通过椭圆测量工具测量椭圆内面积、平均 CT值、最大 CT值、最小 CT值
3) 支持列表展示肺结节检测结果，列表与结节标记、导航条可实现三者联动，单击即可触发图像自动跳转至相应结节 
4) 结节导航条功能，按层数位置在导航条上给出结节标记，点击即可快速定位至该结节，方便用户查看关键结节影像
5) 肺结节自动定位功能，定位可精确至5个肺叶、18个肺段或叶间裂
6) 肺结节自动密度分类（实性、部分实性、磨玻璃、钙化） 
7) 肺结节征象自动检测（分叶、毛刺、空洞、脂肪、胸膜凹陷、空泡、钙化、血管集束、充气支气管、棘状突起） 
8) 支持自动计算肺结节至胸膜的距离，并支持添加至报告 
9) 肺结节显示支持多种方式排序，包括：结节大小、层数位置、风险等级、置信度、左右肺等级进行排序展示
10) 肺结节支持通过结节长径、短径进行筛选 
11) 对于弥漫、多发结节病例提供结节过滤功能，显示一定数量的最大结节，可自定义设置显示的最大结节个数 
12) 支持薄厚层映射，对于检测到的结节，支持显示结节在不同层厚序列中所在的层面 
13) 提供用户设置，支持用户根据需求自定义默认结节排序方式、默认结节过滤条件、默认结构化报告类型、默认指南类型、报告里描述结节所在的薄层位置或厚层位置等 
14) 提供快捷操作，支持快速对结节进行删除、在报告中添加/删除的操作
15) 系统支持用户切换至1*2，2*2的多窗口布局模式，可拖拽检查列表中的序列进入至不同窗口，便于在同一界面对比查看不同序列图像。可以选择关联/解关联几个窗口，关联状态下可对几个窗口的图像进行同步翻层、调窗、缩放、移动，解关联状态下支持对选中窗口图像单独进行翻层、调窗、缩放、移动 
结节风险评估和预测
1) 依据国内权威指南，提供结节风险评估结果，显示每个结节的高、中、低危风险等级
2) 提供结节良恶性预测值，并对恶性概率值高的结节重点提示 
3) 依据国际权威指南，提供每个结节的Lung-RADS等级评估结果  
4) 结节风险评估模块功能 
a) 提供 6mm 以上的结节风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测概率、基于Lungrads指南的等级评估、基于Lungrads指南的随访建议
b) 提供结节量化分析表，表内包含关键量化指标：长短径、体积、CT 值、实性成分长径、实性成分体积；若该病例存在历史检查，在当前检查显示上述量化指标的对比分析
c) 提供结节图像分析，若结节为部分实性结节，在图像上对实性成分范围进行标记
d) 提供显示选中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级
结节高级分析
1) 针对部分实性结节，提供实性成分智能分析，显示部分实性结节局部放大图，自动显示实性成分的轮廓标记和长径标记 
2) 针对部分实性结节，自动计算和显示实性成分的长径和体积值 
3) 针对部分实性结节，提供实性成分占比
4) 提供结节影像组学分析 
a) 自动生成CT分布直方图 
b) 结节 CT组学特征值，如最大 CT、最小 CT、平均 CT、中位数、标准差、峰度、偏度、熵、标准差等 
c) 支持结节轮廓显示，提供结节密度成分对比色显示 
d) 提供结节不同成分的体积及质量占比 
5) 通过深度学习模型预测肺内结节是否发生了转移，同时提供结节转移概率，提供一键显示或隐藏肺转移结节功能
6) 系统提供结节与血管、胸膜等肺部结构 VR 重建的彩色渲染图，并支持将 VR 图像添加至归档序列进行归档 
7) 系统提供肺结节典型病例库，为检测出的结节自动匹配病例库中最相似的 3 个典型病例，支持切换查看。相似病例数据显示并标记出相似结节，支持对比查看，同时提供相似病例中结节的基本信息和病理诊断信息
8) 系统支持将软件分析结果以CSV的方式导出，导出信息包括：患者号、检查号、检查日期、检查时间、结节位置、结节征象、结节长短径、结节体积、结节组学分析结果等
图文报告和指南建议
1) 提供多种结节报告模板：列表枚举、解剖枚举、左右肺归类、肺叶归类、肺段归类、密度枚举、密度归类、密度/肺叶归类、密度/肺段归类、全肺最大、左右肺最大，占位+结节 
2) 提供6种标准指南，包括：《Lung-RADS》，《NCCN》，《Fleischner》，《中国肺部结节分类、诊断与治疗指南》，《肺结节诊治中国专家共识（2018年版）》《中国肺癌筛查标准》
3) 支持图文报告的生成，通过勾选有临床意义的结节按已选择的报告模板生成图文报告
图像归档
1) 支持经确认的肺结节AI辅助分析结果自动回传至PACS。支持配置自动归档结节的局部放大图，也支持配置自动归档固定数量的图像，间隔选取图像至归档序列。支持配置自动归档图像上显示或隐藏9种结节参数，包括：结节位置、长短径、体积、密度类型、平均CT值、最大CT值、最小CT值、风险概率、征象，每种结节参数可独立配置显示或隐藏 
2) 支持选择结节，并支持选择结节横断位全局图、横断位局部放大图、冠状位全局图、冠状位局部放大图、矢状位图归档至PACS 
胶片打印
1) 系统具备胶片打印功能，支持手动选取需要打印的结节，自动生成并排布结节的MPR全局图像和局部放大图，针对阴性数据支持间隔选取图像打印，提供多种胶片布局方式
2) 具备胶片打印设置功能： 
a) 每个结节支持设置选取单层或多层结节图像进行打印，可设置横断位全局图、横断位局部放大图、冠状位全局图、冠状位局部放大图、矢状位全局图、矢状位局部放大图的显示/隐藏，支持设置结节十字定位线的显示/隐藏
b) 对于选取的局部放大图像，支持设置局部放大图的放大倍数为2倍/3倍/4倍 
c) 阴性数据支持设置固定图像数量进行自动间隔选取，支持设置选取肺窗、纵隔窗图像 
3) 支持选取局部VR图像至打印序列
4) 支持在界面中手动选取目标层面添加至打印序列。 

随访管理
1) 系统根据国际标准指南提供默认的随访时间建议，支持给每个病例添加随访管理计划，并且可以在随访管理模块对有随访计划的病例进行筛选、查询、统计，以及进行随访状态的追踪。可以将随访状态修改为未通知、已通知、未联系上
2) 系统支持收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，支持修改操作信息，也支持对病例手动添加备注信息
















CTA人工智能
	冠脉造影影像处理软件
冠脉图像显示模块
1)VR图：支持心脏、冠脉VR图像重建及显示，并可任意角度旋转，且支持LAO/RAO、CAU/CRA、ROLL角度信息的实时显示，VR心肌渲染支持多种配色方案选择 
2)MIP图：支持冠脉树MIP图、左冠MIP图、右冠MIP图三种显示方式，并可任意角度旋转，且支持LAO/RAO、CAU/CRA、ROLL角度信息的实时显示 
3)CPR图：支持CPR图显示，并可360°旋转，支持血管名称和角度显示
4)SCPR图（拉直图）：支持SCPR图显示，并可360°旋转，支持角度显示 
5)探针图;支持探针图显示，长短径、管腔轮廓显示。提供长短径值和横截面积值 
6) MPR图：支持横断面、冠状面、矢状面的同时显示
7)快速翻页功能：横断位视图／MPR视图提供scrollbar,支持阅片时快速翻页； 
8)支持窗宽、窗位调整，内置常用窗宽、窗位，包括骨窗、肺窗和纵隔窗 
9)自适应窗宽窗位：VR、MIP、CPR、SCPR、探针图的窗宽窗位自适应显示
10)双向联动功能：VR图、MIP图、CPR图和SCPR图定位线位置变化联动，且对应横断位视图定位标记和探针图同步改变，自动对应；横断位视图定位标记追踪血管轨迹时，VR图、MIP图、CPR图和SCPR图的血管段定位线同步滑动
11)自定义图像保存：支持手动保存任意角度的图像，并可打印到胶片或发送到PACS进行归档
胶片打印模块
1) 根据打印配置自动生成图像，自动排版
2) 预览自动生成和手动保存的图像，可修改排版布局
3) 支持对图像执行平移、缩放、移位、删除、放大查看操作
4) 支持打印黑白或彩色打印，支持胶片和相纸打印
5)支持不同页采用不同布局，且支持对排版布局和图像顺序进行调整
6) 支持撤销、取消撤销、重置操作
7) 支持多种尺寸的胶片打印
8) 支持打印指定页
图像归档模块
1) 根据归档配置自动生成图像
2)支持对归档预览里保存的图像进行自由调整，包括图像放大、缩小和删除，支持对保存的图像进行窗宽窗位的调节
3)支持将保存的图像发送至PACS存档，且支持多个PACS地址同时归档 
4) 支持将打印图像同步发送至PACS存档
冠脉信息标记模块
1) 支持用户手动选择冠脉起源和优势型信息
2)支持用户手动标记狭窄和斑块，支持填写直径狭窄率、狭窄程度、斑块类型信息
3)针对用户手动标记的狭窄，支持CPR和SCPR显示此狭窄标记，并支持调节狭窄标记范围
4)支持用户手动标记支架，支持填写是否存在支架内再狭窄信息
5) 支持用户手动标记心肌桥，支持填写心肌桥类型
6)支持显示或隐藏CPR和SCPR的狭窄标记/支架标记/心肌桥标记
中心线编辑模块
支持从CPR图入手编辑血管中心线轨迹，通过在CPR上拖拽控制点来调整中心线轨迹，支持增加或删除轨迹控制点 
分析结果输出模块
生成文本描述，支持一键复制
科研模块
智能分割模块
1) 自动分割心脏房室，提供全面完整的形态学信息 
2)自动分割主动脉，智能识别主动脉特征点和起始点，并自动分割主动脉
3) 自动分割冠脉，提取冠脉树
4)自动提取冠脉中心线，从冠脉起源位置到冠脉的各级分支，自动计算血管中心线
5) 冠脉自动分段 
6)冠脉自动命名，根据SCCT标准，可对冠脉进行自动命名，且支持搭桥血管的识别及自动命名
7)支持冠脉起源变异、动脉瘘、CTO、搭桥血管的自动三维可视化重建 
8)提供右位心的重建功能，支持一键右位心重建，并支持一键切换回左位心结果 
9) 提供AI重置功能，支持一键重置到AI初始结果
冠脉高级图像显示模块
1) 类造影图：支持冠脉树、左冠、右冠的类造影图显示 
2) 反色MIP图：支持冠脉树、左冠、右冠的反色MIP图显示 
3)MIPthin图：支持三视图的MIPthin重建，支持三视图单独和联动调节层厚
4)MinMIP图：支持三视图的MinMIP重建，支持三视图单独和联动调节层厚 
5)MeanMIP图：支持三视图的MeanMIP重建，支持三视图单独和联动调节层厚 
6)最佳适应窗口：支持对VR图、MIP图、CPR图、SCPR图和探针图的适应窗口显示 
7) 血管导航列表：显示已分割出的血管名，一键快捷切换
8)最佳期相识别：序列列表中显示所有计算的期相，识别重建质量最佳的期相并默认优先打开
9)血管智能排序：支持先左冠后右冠和先右冠后左冠两种血管智能排序方式
10)MPR图：支持任意角度实时斜切，提供自由旋转和正交旋转两种旋转模式，同时展示多平面重建效果，且支持在MPR三视图中用不同颜色标记心房、心室和血管的mask
11)组合图：提供探针图和SCPR的组合，支持手动保存组合
  （1）探针图+CPR图（2）探针图+拉直图（3）CPR图+探 针图+拉直图

测量功能
1) 支持手动测量 ROI并显示测量面积、平均 CT值、最大和最小 CT值，且支持ROI轮廓的实时编辑，测量面积、平均CT值、最大和最小CT值随之更新
2)长度测量功能：支持手动测量长度并显示长度信息，且支持测量线的实时编辑，长度信息随之更新
智能分析模块
1) 智能CAD-RADS评分
2) 智能检出冠脉起源和优势型，并支持手动修改
3)智能检测狭窄和斑块类型、斑块成分分析：按血管顺序排列，针对每段血管提供智能检测，检测内容包括斑块类型、狭窄程度、直径狭窄率及狭窄长度；每段血管针对最狭窄处病变给与参数显示，并以标签形式将狭窄病变坐标可视化；支持手动添加狭窄和修改参数；针对中度及以上狭窄程度的病变给与醒目的提示；支持自动识别血管内斑块，并对钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块进行分类；支持智能分割斑块，显示去除斑块后的管腔轮廓；针对智能检测出的斑块提供斑块成分分析，内容包括平均CT值、体积和体积占比；对于易损斑块征象中的低衰减斑块征象给予分析 
4)支持一键导出单期相、多期相或多病例的斑块成分分析参数，导出参数包括PlaqueID（斑块编号）、Vessel（斑块所在血管名）、Segments（斑块所在血管段序号）、Length(mm)（斑块长度）、Lumen(mm³)（管腔容积）、Total Plaque Volume(mm³)（斑块总体积）、Calcified Volume(mm³（) 钙化成分体积）、Non-CalcifiedVolume(mm)（非钙化成分体积）、LipidPlaqueVolume(mm³)（脂质成分体积）、Fibrotic 
PlaqueVolume(mm)（纤维成分体积）、TotalPlaqueBurden(%)（斑块总负荷CalcifiedPlaqueBurden(%)（钙化斑块负荷）、LipidPlaqueBurden(%)（脂质斑块负荷）、FibroticPlaqueBurden(%)（纤维斑块负荷）、MinimumLuminalArea(mm)（管腔最小横截面积）、MaximumDiameterStenosis(%)（最大直径狭窄率）、MaximumAreaStenosis(%)（最大面积狭窄率）、RemodelingIndex(%)（正性重构率）以及EccentricityIndex(%)（偏心率）
5)CPR和SCPR支持显示狭窄标记，并支持调节狭窄标记范围，通过调节狭窄标记的近端和远端位置，可实时计算狭窄长度 
6)智能检出支架，支持手动添加支架；CPR和SCPR同步显示支架标记 
7)智能检出心肌桥，自动输出心肌桥深度和壁冠状动脉长度，CPR和SCPR同步显示心肌桥标记，支持手动添加心肌桥，支持对浅表和纵深型心肌桥进行标记
8)支持显示或隐藏CPR和SCPR的狭窄标记/支架标记/心肌桥标记 
9)支持显示或隐藏CPR、SCPR、探针图、横断位图像的斑块伪彩
10)一键定位检出结果：病灶列表区点击检出结果即可在图像上一键定位
11)移动定位线经过病灶范围时，在病灶列表中自动选中该病灶
12)提供跨期相结果列表，支持在当前期相查看与其他期相的对比差异结果，差异结果包括狭窄分级不同，有无心肌桥以及有无支架
 手工狭窄测量模块
1)提供基于传统分割算法的人工狭窄测量，包括直径狭窄测量和面积狭窄测量 
2)支持三种狭窄测量计算方式的切换，包括参考近端、参考远端和参考近、远端的方式
3) 提供直径狭窄率和面积狭窄率以及对应的曲线
4)支持测量位定位线、近端定位线、远端定位线的调节，调节过程中直径狭窄率、面积狭窄率实时更新
5)支持探针图内管腔轮廓实时编辑，修改轮廓，人工测量的直径、面积狭窄率同步更新，直径、面积曲线实时更新
6)提供TAG管腔内造影剂衰减曲线，自动拟合线性回归方程并给出TAG值
7)支持手动保存直径/面积/TAG曲线，通过“探针图+SCPR图+直径/面积/TAG曲线”的组合形式保存 
高级在线编辑模块
提供基于B/S架构的在线编辑功能 
1) 中心线轨迹功能： 
a)支持通过探针图编辑中心点的方式（调节血管横截面中心点的位置）以调整中心线轨迹
b) CPR中心点轨迹与探针图中心点双向联动 
c) 提供中心线轨迹编辑过程中的撤销、返回和重置功能 
d)支持通过横断位打点的方式延伸血管中心线；打点过程中，真实的VR心脏/冠脉树上联动显示用户在横断位上打下的生长点 
e)支持横断位延伸点的精准调节功能，支持对横断位上的延伸点进行移动或删除操作
f) 支持血管头部中心线走歪问题的修复
2) 血管延长功能： 
a)提供血管延长功能，可在横断位上通过打点的方式在线延长远端血管；打点过程中，真实的VR心脏/冠脉树上联动显示用户在横断位上打下的生长点 
b)支持重新生长血管，对于新生长的血管可自动提取中心线并智能命名
c)提供血管生长点的精准调节功能，支持对横断位上的生长点进行移动或删除操作
d)支持SCCT标准规定的18段外血管的生长功能，支持在横断位上通过打点的方式对搭桥血管欠分割的地方进行生长 
3) 血管删除功能： 
a)提供在线血管删除功能，可从下往上在线删除冠脉远端静脉污染
b)提供cutbar工具，支持在CPR图上自由选择血管段进行删除，删除后，VR、MIP、CPR、SCPR图同步更新 
c)支持SCCT标准规定的18段外血管的删除功能，支持在CPR图上，使用cut bar 从上往下删除搭桥血管段 
4) VR裁剪功能： 
a)提供VR裁剪功能，可在VR图上任意裁剪主动脉、冠脉、心肌或血管 
b) 支持裁剪过程中的撤销、返回和重置操作
c)提供VR裁剪的同步功能，裁剪后，归档／打印预览中VR图、MIP图同步更新 
5) 血管命名修改功能： 
a) 提供血管名称修改功能，可通过下拉菜单选择血管名称 
b) 支持血管自定义命名功能，包含搭桥血管的自定义命名 
c)提供命名修改的联动功能，命名修改后，VR图像、病灶列表、智能报告、归档图像、打印图像同步更新 
d)提供命名修改过程中的3D交互，命名修改与VR实时渲染图像的血管名称实时修改
冠周脂肪分析
1)提供冠周脂肪测量功能：针对RCA、LAD、LCX智能检测血管周围脂肪密度，给出脂肪伪彩显示和FAI检测结果 
2)支持冠周脂肪自定义测量功能：支持对斑块周围或任意血管某一段范围进行FAI测量，支持对FAI测量结果进行查看、删除以及修改，且支持对自定义测量FAI值的区域，进行调整选区，重新计算
3) 智能生成FAI报告，并支持归档、打印和复制 
4)支持结果导出，可一键导出单期相、多期相或多病例的FAI结果
 高级分析结果输出模块
1)自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告，以及根据国际SCCT指南，自动生成结构化表格报告，支持任意复制，支持一键归档和打印
2)根据胶片图像类型、血管类型、布局、排版设置，可以自动保存图像，并进行胶片自动排版，并支持对自动排版后的结果进行自由调整，包括图像放大、缩小、删除，以及排版布局和图像顺序的调整，支持不同页采用不同布局
3)支持自定义图像保存，并提供快捷键，支持对自定义保存的图像进行打印，在打印预览里对保存的图像给予不同图标，以区分自定义保存的图像、智能识别出的最佳狭窄角度图像和系统根据配置自动生成的图像
4)支持跨期相图像合并展示，不同期相的图像可以在打印预览中合并展示，顺序以期相类别排序，支持通过激活期相标签来区分不同期相图像
5)支持通过一键归类来选择不同期相图像的合并排序类型，一键归类的排序根据归档配置的规则来排序，支持多种排序方式，包括按照图像类型排序或按照血管类型排序
6) 支持跨期相图像打印功能，支持跨期相图像一键合并
7) 支持自主选择VR和MIP图中血管名称的显示或隐藏状态 
8)支持打印筛选功能，医生可以选择任意期相的任意图像或血管类型发送至打印预览 
9)支持图像打印记忆功能，退出打印界面后，再次进入时显示上次打印的结果 
高级数据归档模块
1)支持自定义图像保存，并提供快捷键，支持对自定义保存的图像进行回传PACS，对保存的图像给予不同图标，以区分自定义保存的图像、智能识别出的最佳狭窄角度图像和系统根据配置自动生成的图像； 
2) 支持自主选择VR和MIP图中血管名称的显示或隐藏状态
3)支持归档筛选功能，医生可以选择任意期相的任意图像或血管类型发送至归档预览； 
4)支持跨期相图像合并展示，不同期相的图像可以在归档预览中合并展示，顺序以期相类别排序，支持通过激活期相标签来区分不同期相图像
5)支持通过一键归类来选择不同期相图像的合并排序类型，一键归类的排序根据归档配置的规则来排序，支持多种排序方式，包括按照图像类型排序或按照血管类型排序
6)支持跨期相图像归档功能，支持跨期相图像合并发送至PACS系统
7)支持图像归档记忆功能，退出归档界面后，再次进入时显示上次归档的结果
8)根据归档配置将自动生成的图像、手动保存的图像归档至 PACS；支持打印图像时同步发送电子胶片或图像至PACS，以方便补打胶片，并支持一键回传多个PACS地址
配置管理模块
1)支持自定义“报告配置”、“归档配置”和“打印配置”的模板保存，且支持切换、删除
2)报告配置：可以根据医院习惯配置报告模板，支持多种类型报告；支持CAD-RADS评分描述、冠脉起源和优势型描述、血管范围及顺序描述、主支描述、对角支和钝缘支描述、斑块描述、血管描述、狭窄程度描述、检查结论和血管名称描述的自定义配置；以及可通过配置实现阳性段病灶合并的描述、阴性段隐藏的描述效果
3) 归档、打印智能图像类型选取配置：支持对 VR 心脏图、VR 冠脉树图、MIP图、CPR图、SCPR图、组合图、MPR图像（包括横断位、冠状位、矢状位图像）进行选择配置，支持对图像类型进行自定义排序，支持对图像选取规则比如角度和数量进行设置，支持选择常用冠脉介入方位图像，支持对 MPR图像的图像数量、层厚以及层间距进行设置，支持用户对想要归档/打印的图像角度进行自定义设置，支持对序列名
称进行自定义设置 
4)归档、打印智能血管类型选取配置：可以根据医生习惯对每种类型图像需要的血管类型进行配置，支持选择是否自动保存CPR/SCPR最佳观察狭窄角度图像并自动发送到归档预览和打印预览里，并给与AI标识，同时支持对搭桥血管的CPR、SCPR图的归档/打印设置；支持CPR图像在自动归档、打印选图时，智能避免血管交叉图像
5)归档、打印图像排序配置：提供按照图像类型排序或血管类型排序两种排序方式，血管类型排序支持先左冠后右冠和先右冠后左冠两种配置
6)胶片排版配置：支持胶片全局/单张布局的自定义配置，支持按列/行排版配置 
7)胶片打印参数配置：支持医生对胶片打印纸张大小、打印数量、打印机、打印模式进行自由设置；支持胶片/胶片纸打印 
8)支持多种配置方案，可将医生自已配置的模板自定义另存，    支持一键选择不同模板 
病例管理模块
1) 支持用户对假阳和漏检病例的反馈，以及其他问题的反馈 
2)支持用户收藏病例，可添加备注信息和收藏者信息；支持用户管理收藏的病例，可将病例保存到不同文件夹，并支持关键词筛选病例








CTA人工智能
	头颈医学影像处理软件
患者管理模块
a）以列表显示影像数据，显示内容包括患者号、姓名、性别、年龄、检查号、检查日期、扫描设备和阅片状态
b） 支持输入患者号、姓名和检查号查询
c）支持点击性别、设备和阅片状态的下拉列表以指定内容查询
d） 支持选择时间段查询，且可以通过日期进行排序
智能提取模块
a) 自动去除头颈部骨骼
b) 自动分割头颈动脉
c) 自动提取颈内动脉与椎动脉中心线
d) 自动识别头颈动脉并命名
e) 自动对头颈动脉进行分段
阅片模块
a）软件一次完成同一检查的所有序列的计算，在界面可直接切换至当前检查的其他序列
b）进行头颈动脉的VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转
c） 支持单独显示头部VR和颈部VR
d） 支持单独显示前循环VR和后循环VR
e）进行头颈动脉的整体MIP重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转
f） 支持单独显示头部MIP和颈部MIP
g） 支持单独显示前循环MIP和后循环MIP
h） 支持显示/隐藏VR和整体MIP图中的血管名称 
i）进行头颈动脉MPR重建显示，默认显示横断面，支持横断面、冠状面和矢状面同时显示
j） 在MPR视图中支持通过斜切显示任意角度断层图
k） 支持横、冠、矢三个视图联动变换层厚及图像类型 
l）可将MPR切换为MIPThin，进行特定层厚下的最大密度投影显示，支持手动调节层厚
m）可将MPR切换为MinIP，进行特定层厚下的最小密度投影显示，支持手动调节层厚
n） 可显示/隐藏MPR视图中的十字线，支持快捷键 
o） 可显示/隐藏MPR视图中的血管分割mask
p） 可在MPR视图中显示/隐藏骨骼
q）进行颈内动脉和椎动脉的曲面重建（CPR）显示，支持以血管中心线为轴进行 360°旋转
r）进行颈内动脉和椎动脉的拉直曲面重建（SCPR）显示，支持以血管中心线为轴进行360°旋转 
s） 支持在SCPR图中显示分段标记，可精确到亚段
t） 可显示/隐藏血管中心线
u）可显示/隐藏中心线定位横线，横断位断层图中的血管定位标记与中心线定位横线联动显示
v） 进行血管的探针重建显示
w） 可显示/隐藏所有视图中的四角信息 
x）提供脑窗、头窗、肺窗、骨窗和预设窗供快速切换，支持快捷键
y） 支持对MPR图反色显示
z） 支持对选中图像一键恢复至适应窗口大小显示
aa）血管导航列表：显示颈内动脉和椎动脉的血管名称，切换血管后，视图区联动更新；bb）VR图、MIP图、CPR图和 SCPR图的定位横线位置改变联动，且可在 MPR图和探针图
同步翻页，MPR图十字线自动定位至选中血管
cc）在横断位断层图中显示血管定位标记，在VR图、MIP图、CPR图和SCPR图中移动定位横线时，同步在横断位断层图中追踪血管 

科研模块

高级患者管理模块
a) 支持从PACS或者本地导入病例数据
b) 支持导出选中病例的分析结果
c) 支持用户反馈假阳、漏检及其他存在问题的病例数据 
d) 支持用户收藏病例并对收藏的病例进行管理和检索
高级智能提取模块
a）自动提取锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的中心线
b）中心线起点切换：颈内动脉、锁骨下动脉和椎动脉支持切换三处中心线起点：主动脉弓近心端、主动脉弓远心端和主动脉弓分叉点，颈外动脉额外支持切换中心线起点为颈总动脉分叉处下方，大脑前动脉和大脑中动脉中心线可选择从颈内动脉不同位置开始，大脑后动脉中心线可选择从椎-基底动脉不同位置开始
c）中心线终点切换：颈内动脉支持切换三处中心线终点：颈内动脉C1/C7段、大脑中动脉M1段和M2段，椎动脉支持切换三处中心线终点：基底动脉、大脑后动脉P1段和P2段
d）血管分段标准切换：颈内动脉分段支持切换5段法和7段法，椎动脉分段支持切换4段法和5段法
高级阅片模块
a)软件提供毫米（mm）和厘米（cm）两种度量单位供用户选择
b)最佳序列识别：计算同一病例的所有序列，算法自动评估重建质量，软件默认打开重建质量最佳的序列
c) 支持单独显示Willis环 VR
d) 支持切换VR渲染颜色表，改变VR显示效果
e)进行头颈血管的带骨VR重建，同时显示头颈血管和骨骼，支持固定视角快速切换和任意角度旋转
f)带骨VR骨骼显示默认为不透明，可切换为半透明骨骼进行显示
g)通过调整组织切割窗可以切割带骨VR，组织切割窗的边界支持单向调节和双向调节
h) 支持通过旋转组织切割窗斜切带骨VR
i) 带骨VR支持去除颈部，仅显示头部
j)支持将整体MIP切换为整体去骨MIP，可显示静脉及细小的动脉分支
k) 支持自定义头部VR和头部MIP的显示范围
l) 支持单独显示Willis环 MIP
m)可以调节VR图和整体MIP图动态操作下的分辨率，以适应不同的客户端配置 
n)MPR三个视图窗均提供scrollbar，通过拖动scrollbar可实现快速翻页
o)进行头颈动脉的曲面重建（CPR）显示（包括锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的组合中心线），支持以血管中心线为轴进行360°旋转
p)进行头颈动脉的拉直曲面重建（SCPR）显示（包括锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的组合中心线），支持以血管中心线为轴进行 360°旋转 
q)可显示/隐藏探针图中的长短径和血管轮廓，长短径值、横截面积值的显示与长短径、管腔轮廓的显示联动
r) 支持调节探针图缩放比例
s)支持用户设置MPR图、CPR图、SCPR图和探针图的默认窗宽窗位，可选择固定窗宽窗位或自适应窗宽窗位 
t) 支持用户设置MIP图的默认窗宽窗位
u) 支持对MIP图进行反色显示
v) 支持在图像中添加箭头标记
w) 支持在图像中添加文本标记
x)除颈内动脉和椎动脉外，血管导航列表支持显示锁骨下动脉、颈外动脉、大脑前动脉、大脑中动脉和大脑后动脉的血管名称，切换血管后，视图区联动更新
y) 支持在图像中进行直线测量和椭圆测量
z)支持对单个视图窗手动截图，并保存至归档和打印序列，支持快捷键 
aa)支持对视图区进行全局手动截图，并保存至归档和打印序列，支持快捷键
bb) 支持手动保存 3 种不同类型的组合图：（1）探针图+CPR 图、（2）探针图+SCPR图、（3）CPR图+探针图+SCPR图，并归入归档和打印序列
 编辑模块
a) 支持在VR图中任意裁剪头颈动脉，MIP图同步更新
b)记录VR裁剪的中间操作步骤，可撤销或返回上一步，最多可连续撤销或返回5步，同时支持一键还原至初始状态
c) 支持在CPR图中在线编辑血管中心线轨迹
d)支持通过拖拽中心线轨迹控制点来调整中心线轨迹，支持增加、合并控制点，拖拽控制点的过程中SCPR图和探针图同步联动 
e)支持在探针图中调整中心点位置，CPR图和SCPR图同步更新 
f)记录轨迹编辑的中间操作步骤，可撤销或返回上一步，最多可连续撤销或返回5步，同时支持一键还原至初始状态 
g) 支持通过在横断位断层图打点的方式在线生长血管 
h) 支持在横断位断层图上新增生长点，可平移或删除生长点 
i) 横断位断层图上手动新增生长点后，在VR图中联动显示 
j) 完成血管生长后，更新血管中心线及血管分段
 动态显示模块
a)对多期相CTA数据的动、静脉血管进行VR动态显示，支持自动播放和手动播放，可切换播放速度
b)对多期相CTA数据的动、静脉血管进行MIP动态显示，支持自动播放和手动播放，可切换播放速度 
c)对多期相CTA数据进行MPR动态显示，支持切换为MIP Thin和 MinIP，可手动调节层厚，动态显示与VR、MIP保持联动 
d)融合多期相CTA数据，并对动、静脉血管进行VR显示，支持自动旋转和手动旋转，可切换旋转速度 
e) 支持用户自定义参与融合的期相 

 智能检出模块
a)以列表形式显示病灶检出结果及病灶详情，列表可显示/隐藏，支持快捷键 
b) 自动检出主动脉弓起源变异 
c) 自动检出椎动脉变异
d) 自动检出Willis环变异
e)支持手动修改主动脉弓起源变异、椎动脉变异和Willis环变异检出结果 
f) 自动检出头颈动脉斑块，并提供斑块位置和斑块类别 
g)自动检出头颈动脉狭窄，并提供狭窄位置、直径狭窄率和狭窄程度
h) 支持切换两种狭窄程度分级标准：NASCET法和WASID法 
i)病灶列表设置狭窄过滤开关，支持过滤直径狭窄率＜30%或直径狭窄率＜50%的狭窄
j) 自动检出头颈动脉支架，支持用户选择支架状态 
k)病灶列表默认每段血管仅显示最严重的狭窄，可切换显示所有狭窄
l) 自动检出头颈动脉瘤，定位载瘤动脉
m) 自动检出漏斗变异，定位漏斗变异所在动脉
n)对于检出的动脉瘤/漏斗变异，提供长径、宽度、高度、瘤颈宽度、最长直径和体积六大形态学参数，支持手动修改
o)支持手动修改狭窄程度、直径狭窄率、斑块类型及动脉瘤量化结果
p) 支持删除病灶列表中选中的病灶 
q)用不同颜色提示不同严重程度的病灶，其中重度狭窄、完全闭塞和动脉瘤以红色标识
r) 支持显示/隐藏视图中的病灶标记
s)CPR、SCPR图中可显示选中病灶的范围，病灶范围支持编辑 
t)在病灶列表中点击任一病灶，图像定位至病灶位置，病灶标记高亮显示 
u) 支持一键清除人工修改，恢复至初始的AI结果 
智能报告模块
a)根据检出结果自动生成文本报告，报告包括患者信息、影像所见和检查结论，支持复制、归档和打印 
b)根据检出结果自动生成表格报告，报告包括患者信息、影像所见（表格形式）和检查结论，支持复制、归档和打印 
 图像归档模块
a) 软件按照配置自动保存图像放入归档序列 
b)支持预览归档序列，可对图像执行平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作 
c) 支持将自动保存的图像和手动保存的图像发送至PACS存档 
d) 支持一键根据用户配置完成归档图像的分类
e) 支持用户选择多个PACS地址，一键同时归档
f) CPR智能选图：在自动保存CPR图像时避开血管交叉的角度 
 胶片打印模块
a) 软件按照配置自动保存图像放入打印序列 
b)支持预览打印序列，支持对图像执行平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作
c)在归档/打印界面中标记手动保存的图像，以和自动保存的图像区分 
d) 支持一键根据用户配置完成胶片图像的分类 
e) 软件按照默认布局自动排版胶片
f) 支持手动调整胶片布局，不同页可采用统一布局或不同布局 
g) 可连接胶片打印机，支持打印黑白或彩色胶片 
h) 支持单页打印 
i) 支持将胶片图像或电子胶片归档至PACS 
j)支持记忆用户在归档/打印界面的操作，重新进入时显示上一次退出前的结果 
 配置管理模块
a) 归档配置：可定义归档图像类型、图像数量与图像排序 
b)打印配置：可定义打印图像类型、图像数量、图像排序与默认布局
c) 报告配置：可定义报告描述范围、描述顺序以及描述方式 
多应用切换模块
对于卒中的多模CT扫描数据（NCCT/CTA/CTP），
支持一键切换至其他卒中分析应用
优先调度模块
a) 支持将急诊扫描数据加入优先计算队列 
b) 支持优先计算头颈CTA扫描数据 





