卫校1号楼学生公寓装修购买组合床、椅子项目询价公告
 我院卫校1号楼学生公寓2楼需购置组合床48套，椅子48张。现就该项目进行询价采购，欢迎有投标意向且符合要求的供应商前来参加。
1、 项目内容
	序号
	物资名称
	数量
	参考图片

	1
	组合床
	48套
	[image: ]

	2
	椅子
	48张
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4cabf775cc7faf729fd20c724d1dadb.jpg]



二、项目需求
（一）组合床：
1.规格：4500*900*2950
[bookmark: _GoBack]2.床边榀：主脚60*30*R20*1.5异型管，其余25*25*1.2方管）ø
16*1.2圆管床榀里有镶双饰板。
3.床中梯榀：主脚ø38*1.5圆管，其余25*25*1.2方管，床榀里有镶双饰板。
4.床挺（护栏）:床挺50*25*1.5扁管。护栏ø 19*1.2,20*20*1.2方管护栏里有镶双饰板。
5.账架：主杆ø 32*1.2,25*1.2, ø19*1.2圆管，账杆牵档ø 13*1.2圆管。
6.床爬梯：2mm冷板成型制作
7.梯板后架：ø 13*1.2圆管
8.后牵档：20*20*1.2方管
9.床板下加强档：25*25*1.2方管
10.床板：用15mm厚的杉木板，下面5根杂木档连接。
11.钢件喷塑：黑底银花。
12.桌面用16mm厚多层板加厚到25mm厚，其它材料采用16mm双贴多层板。材质要求环保E1级，国内外知名品牌。所有板材露边处用与板材同色PVC封边条厚为1mm，书架、书桌、衣柜后板为4mm双贴面中纤板。衣柜中间竖对隔，其中一半配衣杆，另一半一分为三横隔；门和抽屉配有可加锁构件，抽屉底板为4mm双饰中纤板，抽屉底部中间加木档。滑槽选用三节轨道。拉手、拆装件采用优质五金配件。
（二）椅子
1.规格：前宽348mm、侧宽440mm、地面-凳面高度440mm、地面-靠背高度800mm。
2.椅子采用ø22*1.2mm钢海高频焊接管制作 ，焊接均采用二氧化碳气体保护焊，各焊点应满焊，表面光滑，无虚、漏焊，钢件表面颜色为银灰色。
3.椅子座靠板均采用10mm以上多层板表面贴防火板制作，四周环保漆封边。
以上家具颜色：金属件黑底银花，家具板及椅子坐靠板为榉木色。
三、请有意向的公司按以下要求制作询价资料（一正一副）
1.公司营业执照复印件；
2.法人委托书及参加人员身份证复印件；
3.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）；
4、报价单。（费用包含运费、税费、验收、售后服务等所有相关费用）。
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年3月25日17：00 前将报价资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间：另行通知
地址：浙江省丽水市莲都区括苍路289号，丽水市中心医院采购中心应老师收，电话0578-2285468
现场勘查请联教学部：陈老师 电话：13606690811
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