瓶装气体招标内容及技术要求

一、招标货物一览表
	序号
	产品名称
	计量单位
	1年预估数量
	院内常规备货预计数量

	1
	医用氧气40L
	瓶
	75
	60

	2
	医用氧气10L
	瓶
	1100
	100

	3
	医用氧气4L
	瓶
	7000
	300（自有255个氧气瓶）

	4
	高纯二氧化碳40L（≥99.0%）
	瓶
	800
	50

	5
	普通二氧化碳40L（≥99.0%）
	瓶
	50
	12

	6
	高纯氮气40L（≥99.99%）
	瓶
	6
	2

	7
	普通氮气40L（≥99.5%）
	瓶
	500
	40

	8
	医用液氮30L（≥99.999%）
	罐
	12
	2

	9
	氩气10L（≥99.5%）
	瓶
	5
	2


注：表中数量为预估量，中标后，根据采购人要求按实按需分批供货，实际用量以中标的单价和实际供货数量结算，高纯二氧化碳及高纯氮气气瓶至少半年清洗一次。
二、合同期限
合同期限为叁年，按年续签合同。
三、货物采购要求

1、必须提供足量、合格、安全、有效的气体和钢瓶，气体产品质量：医用氧气符合【中国药典】2010版二部的技术要求。纯氮符合GB/T8979－2008要求、工业氮符合GB/T3864－2008 要求(标准以最新版本为准)。所供气瓶符合《气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规定》要求，配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识，在合同期内供方提供的气瓶需方不得转借或挪作工业上切割用气、严禁掺入可燃气体，不得损坏、遗失气瓶，否则由需方按照合同年份新瓶价格赔偿。
2、医用气体必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

3、所供医用气体必须有质量检验说明以及合格证。

4、供货厂家不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送招标人通知的送货量。

5、供方需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后3小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

6、供方应定期对气瓶及附件进行检验、保养、维修。
7、供方及需方所提供的气瓶维修、保养和定期检验工作及费用由供方负责，因需方造成气瓶或附件缺损由需方负责赔偿。

四、售后服务要求

1、需方气体使用操作人员必须经过专业培训且持证上岗。如因违反气体（气瓶）、液体安全操作使用规定，所引发的气体（气瓶）、液体安全事故责任，经有关检测部门认定后由责任方负责。
2、气体供货时间由需方提前24小时通知供方，接通知后供方第二天供货。需方应确保其联系期间的气液体使用余量。紧急情况优先供货，到货时间一般不超过10小时。

3、供方应免费提供货物的技术支持，包括相应操作手册、维护手册、服务指南等。
4、供方应派专业技术人员在现场对需方使用人员进行免费培训或指导。
5、交货同时应提供合格证及质检说明。

6、产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

7、如接到需投诉，供方授权代表须在2小时内赴现场察看，主动协商，妥善解决。

