门诊中央空调盘管机更换项目市场调研公告
丽水市中心医院门诊中央空调已投入使用20年，需对门诊中央空调风机管机进行更换。现就该项目开展市场调研，欢迎有意向且符合资质要求的公司前来参加。
1、 内容及需求
	序号
	设备类型
	机型
	数量
	单位
	备注

	1
	原有水机拆除
	设备、风道、阀件等拆除
	116
	台
	







[bookmark: _GoBack]另有7台5000冷量风机盘管需一同安装

	2
	风机盘管
	冷量3000W
	16
	台
	

	3
	风机盘管
	冷量4000W
	55
	台
	

	4
	风机盘管
	冷量5000W
	6
	台
	

	5
	风机盘管
	冷量6000W
	20
	台
	

	6
	风机盘管
	冷量13000W
	12
	台
	

	7
	接水盘
	接水盘加长、接口处突出40cm
	109
	个
	

	8
	吊顶拆装
	
	
	1项
	

	9
	卫生清理垃圾清运
	
	
	1项
	

	10
	石膏板修复
	
	
	1项
	

	11
	水机末端安装费
	含水阀，金属软接、过滤器、出回风口、电线、保温等
	116
	台
	

	12
	设备风管
	镀锌钢板（含保温）按实结算
	 
	平方
	

	13
	内机电源排水管敷设
	
	1
	项
	



二、请有意向的公司按以下要求制作资料（一正一副）
1.公司营业执照复印件
2.合理的建设方案
3.报价单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）
4.报价单（含拆装费、阀门、电磁阀、水管改造、电源线、ABB出风回风口换新、吊顶美化等所有该项目相关的费用）。
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年9 月 13日17：00 前将报价资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间：另行通知
地址：浙江省丽水市莲都区括苍路289号丽水市中心医院采购中心应老师收，电话0578-2285468
现场勘查和技术咨询联系人：总务维修科 林老师电话：15957809464
商务联系人：应老师 电话0578-2285468













	楼层
	区域
	冷量
	数量
	吊顶方式
	备注

	1层
	方便门诊
	6000
	2
	侧吹
	　

	
	更衣室
	4000
	1
	下吹
	　

	
	污洗间
	5000
	1
	侧吹
	　

	
	门诊办公室
	6000
	2
	侧吹
	　

	
	
	4000
	1
	侧吹
	　

	
	1楼CT大厅
	13000
	5
	扣板
	　

	
	
	13000
	1
	下吹
	　

	
	污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	
	检验科办公室
	5000
	1
	侧吹
	　

	
	核算检测
	5000
	1
	侧吹
	　

	2层
	拍片大厅
	13000
	4
	扣板
	　

	
	内一
	4000
	6
	侧吹
	　

	
	污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	
	内二
	4000
	9
	侧吹
	　

	
	近视激光中心检查室1
	4000
	1
	侧吹
	　

	
	近视激光中心更衣室
	3000
	1
	侧吹
	　

	
	眼科干眼症治疗室
	3000
	2
	下吹
	　

	
	内三
	4000
	1
	下吹
	　

	
	内三
	4000
	3
	侧吹
	　

	3层
	外一
	4000
	4
	侧吹
	　

	
	妇科仓库
	5000
	1
	侧吹
	　

	
	骨科
	4000
	8
	侧吹
	　

	
	耳鼻喉更衣室
	3000
	1
	侧吹
	　

	
	耳鼻喉诊室
	4000
	7
	侧吹
	　

	
	污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	
	放射大厅
	13000
	2
	扣板
	　

	
	CT登记室
	3000
	1
	侧吹
	　

	
	CT注射室
	3000
	1
	侧吹
	　

	4层
	心电图
	4000
	2
	侧吹
	　

	
	外二泌尿
	4000
	5
	侧吹
	　

	
	内分泌
	4000
	2
	侧吹
	　

	
	消化科
	4000
	4
	侧吹
	　

	
	消化污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	5层
	呼吸科
	5000
	2
	下吹
	　

	
	呼吸科
	5000
	2
	侧吹
	安装医院已有机器

	
	皮肤科
	5000
	5
	侧吹
	

	
	会议室
	6000
	2
	下吹
	　

	
	牙科
	3000
	2
	下吹
	　

	
	皮肤科污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	
	胃镜污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	6层
	污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	7层
	污洗间
	3000
	1
	扣板
	　

	10层
	污洗间
	4000
	1
	扣板
	　

	
	办公区
	6000
	14
	侧吹
	　



