老急诊8楼整体装修空调改造项目市场调研公告
丽水市中心医院老急诊8楼整体装修，楼层面积约1059.72㎡，因平面布局调整，原空调水系统需要全部重新布置，需重新购买进行更换，另需新增氟机系统多联机空调。现就该项目进行市场调研，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。
内容及需求：

	序号
	设备类型
	机型
	数量
	单位

	1

	四面出风天花机


	制冷量14000W
	5
	台

	
	
	制冷量7100W
	2
	台

	
	
	制冷量2800W
	3
	台

	
	全直流变频多联外机
	和内机配套
	1
	台

	2
	四面出风天花机


	制冷量14000W
	5
	台

	
	
	制冷量8000W
	4
	台

	
	
	制冷量5600W
	1
	台

	
	全直流变频多联外机
	和内机配套
	1
	台

	3
	四面出风天花机
	制冷量4500W
	2
	台

	
	
	制冷量3600W
	1
	台

	
	全直流变频多联外机
	和内机配套
	1
	台

	4
	四面出风天花机
	制冷量9000W
	1
	台

	
	
	制冷量5600W
	3
	台

	
	
	制冷量4500W
	3
	台

	
	
	制冷量3600W
	1
	台

	
	
	制冷量2800W
	1
	台

	
	卡机
	制冷量2800W
	1
	台

	
	全直流变频多联外机
	和内机配套
	1
	台

	5
	风机盘管（水盘加长40CM）
	制冷量13000W
	10
	台

	
	
	制冷量9000W
	2
	台

	
	
	制冷量7000W
	7
	台

	
	
	制冷量6000W
	9
	台

	
	
	制冷量5000W
	2
	台

	
	
	制冷量4000W
	2
	台

	
	
	制冷量3000W
	2
	台

	9
	水机末端安装费
	含水阀、金属软接、电源线、过滤器、电磁阀、出风风口等
	34
	台

	10
	原有水机拆除
	设备、风道、阀件拆除
	33
	台

	12
	设备风管
	镀锌钢板（含保温）按实结算
	 
	平方

	13
	内外电源敷设
	
	1
	项

	14
	系统保压调试
	
	1
	项

	15
	外机吊装费
	
	1
	项


二、请有意向的公司按以下要求制作洽谈资料（一正一副）
1.公司营业执照复印件

2.合理的建设方案
3.报价单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）

4.报价单，报价含设备、不锈钢桥架、安装材料及人工、外机开放端盖口等费用。
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年11月4日17：00前将调研资料寄至丽水市中心医院采购中心。
三、其他说明
洽谈时间另行通知。
地址：浙江省丽水市括苍路289号采购中心
投标咨询：现场勘察与技术咨询：林老师  电话 15957809464   

商务咨询：采购中心应老师    电话:0578-2285468
丽水市中心医院
 2024 年10月28日
