PACS系统存储扩容项目市场调研公告

丽水市中心医院因业务发展需要，需采购PACS系统存储扩容项目，现进行市场调研，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。
1、 项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	PACS系统存储扩容项目
	项
	1
	见附件一


2、 请有意向的公司按以下要求制作投标资料（一正一副）
1、单位营业执照复印件、法人身份证复印件
2、非法人本人参会的，须提供委托书原件及受委托人身份证复印件
3、产品介绍
4、投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）
5、报价单
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2025年01月27日17：00 前将调研资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间另行通知。
商务咨询：采购中心 苏老师 电话:0578-2285470
[bookmark: _GoBack]    技术咨询：信息中心 王老师 电话:0578-2285458
邮编：323000
联系地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心
 2024年12月 26日






附件一     
一、采购内容（设备清单或需求一览表）
	序号
	采购内容
	单位
	数量

	1
	PACS系统存储扩容项目
	项
	1


二、采购清单
	序号
	型号
	配置
	数量

	存储
	分布式存储
	1.架构：分布式NAS存储架构，随着节点数增多，集群的CPU/内存/IO接口/性能等资源均相应增加和提升；
2.支持协议：支持CIFS/NFS/FTP/HTTP/HDFS/S3协议；
3.IO接口：25G光端口用于业务，InfiniBand端口用于集群互联；
4.软件：自动分层软件授权，负载均衡软件授权，重删压缩软件授权；
5.容量：此次需要扩容不少于2.8P可用容量；
6.维保：软件硬件3年7*24*4原厂服务，原厂安装部署调优服务；
	1套

	交换机
	万兆光交换机
	1. 规格：25G光交换机，交换容量不小于4.0Tbps,包转发率不小于1.9Bpps;
2. 配置：模块配置48*10GbE 光模块；
3. 维保：原厂3年7*24*4维保服务；
	2台

	服务
	集成服务
	提供此次分布式存储扩容集成服务，性能调优等使用方提出的其他相关集成服务，3年7*24*4原厂服务。
	1项



