传染病防治依法执业合规平台建设项目市场调研公告

[bookmark: _GoBack]丽水市中心医院因业务发展需要，需采购传染病防治依法执业合规平台建设设备，现进行市场调研，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。
1、 项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	传染病防治依法执业合规平台
	项
	1
	见附件一


2、 请有意向的公司按以下要求制作投标资料（一正一副）
1、单位营业执照复印件、法人身份证复印件
2、非法人本人参会的，须提供委托书原件及受委托人身份证复印件
3、产品介绍
4、投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）
5、报价单
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年12月16日17：00 前将调研资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间另行通知。
商务咨询：采购中心 苏老师 电话:0578-2285470
    技术咨询：信息中心 洪老师 电话:0578-2285458
邮编：323000
联系地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心
 2024年12月9日






附件一                         
	序号
	设备名称
	数量
	产品参数、功能、配置及推荐品牌型号

	1
	*便携式管腔器械可视系统
	2
	1、主要技术参数：
1.1管腔器械可视系统用于管腔类器械的腔内检测，任何器械肉眼无法直接观察的孔隙部位均可用该设备观察。
1.2摄像头可识别软式内镜二维码，自动记录被检测内镜的名称、编号、型号、厂家等信息。自带AI识别功能，自动从视频中截取水渍、污渍图片并自动标注识别框和相似度可自动上传至省院感重点环节风险智控平台，可生成内镜评估报告。
1.3检测仪工作长度180cm ，操作部无弯曲幅度限制；
1.4检测仪镜头及LED照明系统直径Ø1.7mm (+/-0.1)；
（可定制Ø1.0mm(+/-0.1)镜头 ）
2、主要功能：适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室、感染科等科室对软式内镜、外来器械、硬式内镜以及各类管腔器械的检查。
3、主要配置：
主机、笔记本工作电脑、工作软件、固定支架及推车、仪器箱等。


	2
	*院感巡检仪
	1
	1、主要技术参数：
1.1检测精度：0.5fmol/atp；
1.2检测范围：0 to 0.5fmol/atp；
1.3本底：小于2RLU；
1.4不少于1000个用户ID 设定；不少于1000个检测组；不少于100万个记忆储存；
1.5自动判断合格，自动统计合格率；
1.6 5.5寸触摸屏；
1.7通讯模块：WIFI、 4G全网通；
1.8摄像头支持二维码识别；
1.9内置基层医疗机构重点科室消毒隔离自查软件，内置手卫生依从性监测软件。
主要用途：可用于医疗卫生机构物体表面关键点控制和医务人员手卫生评价，医疗器械及软式内镜清洗效果评价。
主要配置清单：主机、工作软件、仪器包、数据线。

	3
	*AI摄像头
	2
	消毒供应中心去污间1个，内镜中心清洗间1个，主要用于个人防护监测（参考标准：WS310.2）AI识别+摄像头(但是需要考虑到隐私/错误操作/复消等可能暴露)

	4
	*高拍仪
	2
	1、主要性能要求：
1.1分辨率：3664*2744（≥1000万）；
1.2扫描速度：1S；
1.3智能补光：自然光/6颗LED或以上；
1.4接口：USB2.0及以上
1.5操作系统：支持Windows 10及以上；
2、主要功能：内镜中心每日消毒剂浓度测试指示卡拍照上传；消毒供应中心生物、化学、物流监测、快速生物物理指示剂照片拍照上传。

	5
	*独立显卡电脑/内部服务器虚拟空间
	1
	独立显卡电脑主要性能参考：
1、机箱参考：服务器机箱或者塔式工作站；
2、处理器：Acceleration7-12700（25MBcache，12core（8P+4E）；
3、电源：EPEAT2018Registered 1000W Platinum PSU；
4、内存：64GB, 2*32GB,DDR5(或更高配置)；
5、存储：1TB PCle NVMe Class 40 M.2（或更高配置)；
6、显卡：NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti(或同等显卡推荐工业级）；
7、网络/通信：英特尔Wi-Fi6E（6GHz）AX2112×2蓝牙5.2无线卡/WLAN英特尔AX211无线网卡驱动程序1；
8、音频：Waves Maxx Audio 1；
9、操作系统：Windows 10及以上；
10、其他：Precision3660T 11 

	6
	*接口费
	3个接口
	院感环境卫生学系统(一般对接杏林系统)、供应室追溯系统、内镜追溯系统等接口（根据数据高铁数据集要求进行数据上传）



