外科大楼空调主管改造项目市场调研公告
丽水市中心医院外科大楼自 2014 年正式投入使用，至今为止，为广大患者提供了优质的医疗服务，但该大楼的空调系统采用沟槽连接方式铺设主管，随着时间的推移，沟槽密封项圈出现了不同程度的老化现象，存在漏水风险，这不仅影响空调系统的正常运行，还可能对大楼的整体结构和设备安全造成潜在威胁。为保障外科大楼的稳定运行，提升医疗服务质量，我院决定对空调主管道进行全面改造，就该项目进行市场调研，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。

一、内容及需求：

丽水市中心医院外科楼中央空调主管用沟槽连接，沟槽之间原用橡胶垫圈密封。现要求将沟槽连接用焊接加固并更换阀门、伸缩节等改造项目（具体焊接口及阀门位置，详见附件一及图纸）。

二、投标人资质要求
1、具有独立法人资格、营业执照经营范围包含相关内容；
2、具备建筑机电安装工程专业承包资质等该行业国家规定必备的资质资格；
3.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.本项目不接受联合体投标；
三、报名时须提交以下文件资料
3.1   投标文件由技术资信资料和商务资料两部分构成：

 技术资信资料：                                                                                    

    1）公司的营业执照、资质证书等；

2）投标公司对代理人员的合法授权书、代理人员身份证复印件；

3) 投标公司对售后服务的承诺；

4）供货商对廉洁销售的承诺；

5）提供公司从事电焊工作的人员数量，如有高级工等资质请提供资质复印件；
6）投标公司认为需要提供的其他材料（包括既往相关业绩以及相关证明材料等）。
商务资料
投标项目报价表：（根据现场查看后，进行报价）。
以上所有资料均须加盖公司公章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。

  四、文件递交
1.文件递交截止时间：2025年2月28日17:00（北京时间）。 

2.递交联系人钟老师，0578-2285470；

3.递交地点：邮寄或送至浙江省丽水市莲都区括苍路289号，丽水市中心医院采购中心钟老师收，邮编：323000。

五、其他说明
1.洽谈时间另行通知。

2.项目咨询：总务处林老师 咨询电话：（15957809464）     

丽水市中心医院
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附件一

	楼层
	焊接口
	阀门DN100
	阀门DN150

	25
	19
	2
	

	24
	16
	2
	

	23
	16
	2
	

	22
	16
	2
	

	21
	16
	2
	

	20
	16
	2
	

	19
	9
	0
	

	18
	19
	2
	

	17
	16
	2
	

	16
	16
	2
	

	15
	16
	2
	

	14
	16
	2
	

	13
	16
	2
	

	12
	16
	2
	

	11
	16
	2
	

	10
	16
	2
	

	9
	16
	2
	

	8
	9
	0
	

	7
	11
	0
	

	6
	9
	0
	

	5
	8
	0
	

	4
	11
	0
	2

	3
	34
	0
	

	2
	12
	0
	

	总结 
	365
	32
	2


	
	
	焊接口
	阀门
	品牌
	
	
	焊接口
	阀门
	品牌

	机房分水器
	旁通
	18
	3
	
	机房集水器
	膨胀水管
	0
	1
	

	
	裙房
	11
	1
	
	
	裙房
	15
	1
	

	
	主楼
	10
	1
	
	
	主楼
	7
	1
	

	
	热水总管
	3
	1
	
	
	热水总管
	13
	1
	

	
	冷水总管
	6
	1
	
	
	冷水总管
	8
	1
	

	
	老外科楼
	7
	1
	
	
	老外科楼
	6
	1
	

	机房
	热水回管
	15
	4
	
	机房
	热水供管
	64
	16
	

	
	冷总回水
	31
	9
	
	
	冷总供水
	116
	9
	

	
	总结
	101
	21
	
	
	
	229
	31
	


伸缩节：4—6米/个 。


管道井主管固定支架300个。
本内容仅供参考，以现场实际情况为准。














